综合住院楼修缮项目说明

1. 平台外立面铲除，刷真石漆（颜色甲方定）
2. 百叶护栏检修补齐加固（新换护栏3副、修复6副），扁铁45度斜拉，膨胀管在平台地板上生根固定，扁铁沉头燕尾丝链接百叶护栏。
3. 平台空调冷凝水管加横管接入主下水管

4、北墙体、CT室东部部分起皮处铲除原涂料（约100平方），粉刷腻子两遍、乳胶漆两遍（颜色同原墙体）

5、清理平台杂物、疏通下水通道

6、二楼过道搭铝合金耐力板雨棚（颜色甲方定）

7、CT室门口换耐力板雨棚（使用原框架）