精卫电梯机房防水与5-8层盥洗间给排水管路改造工程

岱河院区3号楼电梯机房与屋面防水工程做法
一、精卫中心院内
顶层楼梯、电梯屋面：4.0厚自粘性SBS防水卷材

顶层楼梯、电梯屋面：120X60X3镀锌方管、L50X3镀锌角钢加固，金属构件刷环氧云铁防锈漆3遍(100um)，丙稀酸聚胺脂面漆3遍(100um)

消防水箱周边：120砖砌挡水，1:3防水砂浆砌筑，20厚1:3防水砂浆粉刷
水箱间：1.5米De75PVC管，不锈钢地漏一个
5-8层盥洗室：拆除原De50塑料排水管，安装De75塑料排水管；更换水龙头36个
二、岱河医院院内

1、3号楼顶层楼梯、电梯屋面、3号楼北墙挑檐板、康复诊室个体心理诊疗室(一)西墙屋面、康复诊室彩钢板屋面斜天沟处：拆除原有屋面防水层

2、3号楼顶层楼梯、电梯屋面、3号楼北墙挑檐板、康复诊室个体心理诊疗室(一)西墙屋面、康复诊室彩钢板屋面斜天沟处：4.0厚自粘性SBS防水卷材

3、檐沟改造：50x50方木@600，18厚木工板，60厚C25混凝土板φ6@200双向，4.0厚自粘性SBS防水卷材一道

三、以上拆除建筑垃圾均外运

四、防水材料品牌推荐为：雨虹、德高、西卡

五、质保 2 年，其中屋面防水保修不少于 5 年。
