**附件一 ：**

更换和维修清单

更换及维修产品必须是符合国家防火等级要求产品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 详细位置 | 完好情况 | 维修方式 |
| 1 | 门诊负一楼 | 负一楼放射科通道口 | 门掉漆损坏严重，无法加装闭门器 | 更换 |
| 2 | 门诊负一楼 | 负一楼放射科登记窗口旁 | 门体损坏，门漆损坏，无法加装闭门器 | 更换 |
| 3 | 门诊一楼 | 收费室门口旁 | 门损坏，无法加装闭门器 | 更换 |
| 4 | 门诊一楼 | 病案室旁向外走的通道口 | 门已损坏，门变形，锁损坏 | 更换 |
| 5 | 门诊二楼 | 靠中医馆楼梯口 | 门已变形，损坏严重 | 更换 |
| 6 | 门诊二楼 | 外科诊室往内科诊室走的通道 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 7 | 门诊二楼 | 外科诊室往功能科的走廊通道 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 8 | 门诊二楼 | 功能科往外科诊室的走廊通道 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 9 | 门诊二楼 | 口腔科旁 | 门和门框完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 10 | 门诊二楼 | 妇产科诊室旁通道口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 11 | 门诊三楼 | 儿保部楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 12 | 门诊三楼 | 往医技楼走通道 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 13 | 门诊三楼 | 往医技楼走通道 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 14 | 医技楼一楼 | 检验科楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 15 | 医技楼二楼 | 功能科往第一住院楼走廊通道口 | 门框合页损坏，门锁损坏，无法维修 | 更换 |
| 16 | 医技楼三楼 | 财务室旁楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 17 | 医技楼三楼 | 医调办旁楼梯口 |  门和门框完整  | 加装闭门器、顺序器 |
| 18 | 第二住院楼一楼 | 靠第一住院楼楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 19 | 第二住院楼二楼 | 治疗室旁楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 20 | 第二住院楼二楼 | 靠第一住院楼楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 21 | 第二住院楼三楼 | 靠第一住院楼楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 22 | 第二住院楼三楼 | 护士站旁楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |
| 23 | 第二住院楼三楼 | 食堂楼梯口 | 门和门框还算完整 | 加装闭门器、顺序器 |